	报价表

	公司名称
	
	日期
	

	联系人
	
	联系电话
	

	公司地址
	

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1 
	双门冰箱
	338
	台
	
	
	拒绝进口

	2 
	抽湿机
	20
	个
	
	
	拒绝进口

	3 
	电风扇（落地扇）
	100
	台
	
	
	拒绝进口

	4 
	电热水壶
	150
	个
	
	
	拒绝进口

	5 
	咖啡机
	10
	台
	
	
	拒绝进口

	6 
	空气净化器
	30
	台
	
	
	拒绝进口

	7 
	暖风机
	40
	台
	
	
	拒绝进口

	8 
	台灯
	20
	个
	
	
	拒绝进口

	9 
	微波炉
	50
	台
	
	
	拒绝进口

	10 
	洗衣机
	258
	台
	
	
	拒绝进口

	11 
	滚筒洗衣机罩
	258
	个
	
	
	拒绝进口

	12 
	通用洗衣机底座
	258
	个
	
	
	拒绝进口

	13 
	自动套鞋机
	10
	个
	
	
	拒绝进口

	14 
	紫外线消毒柜
	10
	台
	
	
	拒绝进口

	15 
	热水器
	45
	台
	
	
	拒绝进口

	16 
	步进式开水器（内置3级过滤）
	44
	台
	
	
	拒绝进口

	17 
	紫外线消毒灯​
	10
	台
	
	
	拒绝进口

	18 
	灭蚊蝇灯
	402
	个
	
	
	拒绝进口

	19 
	大型户外灭蚊蝇灯
	35
	台
	
	
	拒绝进口

	20 
	点验钞机
	5
	个
	
	
	拒绝进口

	21 
	IP电话机 
	150
	台
	
	
	拒绝进口

	22 
	排插5位1.8米
	500
	个
	
	
	拒绝进口

	23 
	排插6位3米
	300
	个
	
	
	拒绝进口

	24 
	取货梯
	6
	个
	
	
	拒绝进口

	25 
	3米人字铝合金梯
	15
	个
	
	
	拒绝进口

	26 
	运物推车
	16
	辆
	
	
	拒绝进口

	27 
	雨伞架
	17
	个
	
	
	拒绝进口

	28 
	强力吹干机
	60
	个
	
	
	拒绝进口

	29 
	烘手机
	80
	台
	
	
	拒绝进口

	30 
	擦手纸盒
	80
	个
	
	
	拒绝进口

	31 
	大卷纸筒
	50
	个
	
	
	拒绝进口

	32 
	自动喷香机
	70
	个
	
	
	拒绝进口

	33 
	自动喷香机-喷剂
	210
	瓶
	
	
	拒绝进口

	34 
	抽纸筒
	280
	个
	
	
	拒绝进口

	35 
	不锈钢单勾
	950
	个
	
	
	拒绝进口

	36 
	卫生间搁物板
	420
	个
	
	
	拒绝进口

	37 
	扶手
	300
	个
	
	
	拒绝进口

	38 
	不锈钢排挂钩（8钩）
	560
	个
	
	
	拒绝进口

	39 
	防滑垫
	20
	张
	
	
	拒绝进口

	40 
	防滑地垫
	10
	卷
	
	
	拒绝进口

	41 
	高低可调节洗澡椅
	50
	张
	
	
	拒绝进口

	42 
	卫生间置物架
	110
	个
	
	
	拒绝进口

	43 
	挂式电吹风
	80
	个
	
	
	拒绝进口

	44 
	更衣镜
	45
	个
	
	
	拒绝进口

	45 
	晾衣架
	40
	个
	
	
	拒绝进口

	46 
	衣架
	3000
	个
	
	
	拒绝进口

	47 
	耐高温塑料篮筐（小）
	30
	个
	
	
	拒绝进口

	48 
	耐高温塑料篮筐（中）
	35
	个
	
	
	拒绝进口

	49 
	耐高温塑料篮筐（大）
	30
	个
	
	
	拒绝进口

	50 
	方形篮（小）
	90
	个
	
	
	拒绝进口

	51 
	方形篮（中）
	110
	个
	
	
	拒绝进口

	52 
	方形篮(大)
	65
	个
	
	
	拒绝进口

	53 
	摆药框
	300
	个
	
	
	拒绝进口

	54 
	提物篮
	20
	个
	
	
	拒绝进口

	55 
	整理箱1
	20
	个
	
	
	拒绝进口

	56 
	整理箱2
	20
	个
	
	
	拒绝进口

	57 
	整理箱3
	175
	个
	
	
	拒绝进口

	58 
	整理箱4
	155
	个
	
	
	拒绝进口

	59 
	整理箱5
	50
	个
	
	
	拒绝进口

	60 
	不锈钢分类垃圾桶60L
	325
	组
	
	
	拒绝进口

	61 
	大型流动可回收垃圾桶240L
	5
	个
	
	
	拒绝进口

	62 
	大型流动垃圾桶240L
	30
	个
	
	
	拒绝进口

	63 
	大型医疗垃圾桶240L
	30
	个
	
	
	拒绝进口

	64 
	大型流动有害垃圾桶
	3
	个
	
	
	拒绝进口

	65 
	厨余带盖带轮垃圾桶（100L）
	3
	个
	
	
	拒绝进口

	66 
	生活带盖带轮垃圾桶（100L）
	9
	个
	
	
	拒绝进口

	67 
	医疗带盖带轮垃圾桶（100L）
	100
	个
	
	
	拒绝进口

	68 
	生活带盖脚踏垃圾桶（60L）
	300
	个
	
	
	拒绝进口

	69 
	生活带盖脚踏垃圾桶（15L）
	300
	个
	
	
	拒绝进口

	70 
	医疗带盖脚踏垃圾桶（60L）
	60
	个
	
	
	拒绝进口

	71 
	医疗带盖脚踏垃圾桶（30L）
	20
	个
	
	
	拒绝进口

	72 
	医疗带盖脚踏垃圾桶（15L）
	200
	个
	
	
	拒绝进口

	73 
	2L利器盒
	2200
	个
	
	
	拒绝进口

	74 
	4L利器盒
	2000
	个
	
	
	拒绝进口

	75 
	5L方利器盒
	300
	个
	
	
	拒绝进口

	76 
	6L利器盒
	2000
	个
	
	
	拒绝进口

	77 
	10L利器盒
	240
	个
	
	
	拒绝进口

	78 
	15L利器盒
	360
	个
	
	
	拒绝进口

	79 
	30L利器盒
	1440
	个
	
	
	拒绝进口

	80 
	翻盖垃圾桶
	135
	个
	
	
	拒绝进口

	81 
	"公厕蹲坐厕位
	220
	个
	
	
	拒绝进口

	82 
	垃圾桶"
	30
	个
	
	
	拒绝进口

	83 
	两分类垃圾桶
	20
	个
	
	
	拒绝进口

	84 
	外围两分类垃圾桶
	2
	个
	
	
	拒绝进口

	85 
	五分类垃圾桶
	35
	个
	
	
	拒绝进口

	86 
	污物桶
	10
	个
	
	
	拒绝进口

	87 
	医疗器械周转箱60L
	15
	个
	
	
	拒绝进口

	88 
	医疗器械周转箱40L
	10
	个
	
	
	拒绝进口

	89 
	医用污物推车
	10
	个
	
	
	拒绝进口

	90 
	不锈钢垃圾车
	60
	辆
	
	
	拒绝进口

	91 
	治疗车
	10
	辆
	
	
	拒绝进口

	92 
	病历车
	40
	个
	
	
	拒绝进口

	93 
	不锈钢脚踏凳-单层
	20
	个
	
	
	拒绝进口

	94 
	不锈钢脚踏凳-双层
	4
	台
	
	
	拒绝进口

	95 
	病历消毒柜
	2
	台
	
	
	拒绝进口

	96 
	器械存放柜
	30
	个
	
	
	拒绝进口

	97 
	货架1
	20
	个
	
	
	拒绝进口

	98 
	货架2
	10
	把
	
	
	拒绝进口

	99 
	助行器
	10
	把
	
	
	拒绝进口

	100 
	坐便椅
	2
	台
	
	
	拒绝进口

	101 
	温奶器
	10
	个
	
	
	拒绝进口

	102 
	意见箱
	58
	台
	
	
	拒绝进口

	103 
	温湿度电子显示时钟
	50
	个
	
	
	拒绝进口

	104 
	应急灯
	2
	个
	
	
	拒绝进口

	105 
	高压水枪
	100
	个
	
	
	拒绝进口

	106 
	桌面文件柜
	50
	个
	
	
	拒绝进口

	107 
	台上用文件架（盒）
	70
	个
	
	
	拒绝进口

	108 
	文件框
	300
	个
	
	
	拒绝进口

	109 
	文件盒
	300
	个
	
	
	拒绝进口

	110 
	文件夹
	55
	张
	
	
	拒绝进口

	111 
	文件袋
	50
	台
	
	
	拒绝进口

	112 
	计算器
	200
	盒
	
	
	拒绝进口

	113 
	长尾夹大号
	200
	盒
	
	
	拒绝进口

	114 
	长尾夹小号
	200
	盒
	
	
	拒绝进口

	115 
	长尾夹中号
	3
	台
	
	
	拒绝进口

	116 
	单据装订机
	2500
	支
	
	
	拒绝进口

	117 
	中性笔（黑色）
	2500
	支
	
	
	拒绝进口

	118 
	中性笔（墨蓝）
	200
	盒
	
	
	拒绝进口

	119 
	按压式中性笔芯（黑色）
	200
	盒
	
	
	拒绝进口

	120 
	按压式中性笔芯（墨蓝）
	200
	支
	
	
	拒绝进口

	121 
	铅笔
	150
	块
	
	
	拒绝进口

	122 
	橡皮擦
	50
	台
	
	
	拒绝进口

	123 
	订书机
	100
	台
	
	
	拒绝进口

	124 
	订书机
	80
	台
	
	
	拒绝进口

	125 
	订书机
	300
	盒
	
	
	拒绝进口

	126 
	订书针1
	100
	盒
	
	
	拒绝进口

	127 
	订书针2
	500
	粒
	
	
	拒绝进口

	128 
	电池
	500
	粒
	
	
	拒绝进口

	129 
	电池
	100
	粒
	
	
	拒绝进口

	130 
	电池
	150
	个
	
	
	拒绝进口

	131 
	抽杆夹A4
	100
	个
	
	
	拒绝进口

	132 
	抽杆夹A4
	5
	个
	
	
	拒绝进口

	133 
	切纸刀
	100
	盒
	
	
	拒绝进口

	134 
	蚊香片
	50
	个
	
	
	拒绝进口

	135 
	蚊香液加热器
	100
	瓶
	
	
	拒绝进口

	136 
	蚊香液
	50
	个
	
	
	拒绝进口

	137 
	红朱砂印台
	50
	个
	
	
	拒绝进口

	138 
	磁性展示贴
	50
	个
	
	
	拒绝进口

	139 
	双艺抽屉柜
	100
	个
	
	
	拒绝进口

	140 
	办公剪刀
	600
	个
	
	
	拒绝进口

	141 
	液体胶
	600
	个
	
	
	拒绝进口

	142 
	固体胶
	80
	个
	
	
	拒绝进口

	143 
	充电式电蚊拍
	30
	个
	
	
	拒绝进口

	144 
	电脑增高架
	30
	个
	
	
	拒绝进口

	145 
	磁性白板擦
	10
	个
	
	
	拒绝进口

	146 
	磁吸挂式白板
	100
	支
	
	
	拒绝进口

	147 
	白板笔
	200
	支
	
	
	拒绝进口

	148 
	双头记号笔
	50
	卷
	
	
	拒绝进口

	149 
	口保鲜袋超小号
	300
	卷
	
	
	拒绝进口

	150 
	平口保鲜袋超大号
	200
	条
	
	
	拒绝进口

	151 
	毛巾
	25
	个
	
	
	拒绝进口

	152 
	钥匙箱
	350
	个
	
	
	拒绝进口

	153 
	保温壶
	2
	个
	
	
	拒绝进口

	154 
	视力灯箱
	100
	支
	
	
	拒绝进口

	155 
	医生手电筒
	25
	支
	
	
	拒绝进口

	156 
	激光笔
	350
	个
	
	
	拒绝进口

	157 
	病历资料夹
	1
	台
	
	
	拒绝进口

	158 
	双开门尸体冷藏柜
	1
	台
	
	
	拒绝进口

	159 
	卧式冰柜
	20
	台
	
	
	拒绝进口

	160 
	移动空调
	15
	台
	
	
	拒绝进口

	价格总计（元）
	




	序号
	产品名称
	规格参数

	1
	双门冰箱
	1.总容积：190-200L，冷藏室+变温室容积≥118L
2.门款式：两门
3.制冷方式：风冷式
4.能耗等级：二级以上
5.耗电量：≤0.62kW.h/24h
6.外形尺寸：≤ 宽520*深600*高1650mm

	2
	抽湿机
	1、除湿量：≥60L/D,水箱：≥8L,水满自动停机保护功能 、万向脚轮
2、排水方式：水箱/软管外接排水
3、功能要求：具有高低压保护，防冻结保护，电流过载保护，断电记忆保护，压缩机三分钟延时保护，暖风除湿实现快速干衣，等多重保护功能，负离子净化空气。
4、防触电保护：≥Ⅰ类

	3
	电风扇（落地扇）
	1.扇叶片数：≥7叶
2.电源线长：≥1.5m
3.额定功率：≤ 56W
4.颜色：白色
5.风力档位：≥3档
6.铜线电机，有过热保护装置
7.噪声：≤63dB，低噪音运行

	4
	电热水壶
	1.容量：1.6L-2L
2.功能：自动断电
3.额定电压：220V
4.电源线长：≥1m
5.额定功率：≥1500W

	5
	咖啡机
	1.制作口味：美式咖啡，意式浓缩，拿铁，卡布奇诺
2.奶泡系统：自动
3.特色功能：豆/粉双用
4.磨盘类型：平磨盘
5.类型：意式全自动
6.额定功率：≥1400W
7.水箱容量：1.3-1.89L
8.泵浦压力：≥15Bar
9.研磨档位：≥12档
10.陶瓷圆盘研磨器、全程智能温控、3档口味调节、12档研磨度，彩色触控屏

	6
	空气净化器
	1.颗粒物洁净空气量（CADR）：≥310m³/h，甲醛洁净空气量（CADR）：≥200m³/h，噪音：≤62dB(A)
2.额定功率：≤67W
3.产品尺寸：380*210*520mm（±5%）

	7
	暖风机
	1.功率：≥2200W
2.防水等级：IPX4
3.加热片数量：≥13片
4.档位：≥3档
5.加热方式：油汀加热
6.操控方式：机械式
7.要求：温度过高自动断电、倾倒自动断电

	8
	台灯
	1、触控开关及调光设计，操作方便;
2、无极调光，亮度随手控制;
3、暖黄光与白光搭配LED灯光，光线柔和，不刺眼;
4、能多角度调整灯罩，满足各方位照明;
5、内置1800mAh容量可充锂电池。
6、额定功率：≥6.5W 

	9
	微波炉
	1.内腔容量：≥20L；
2.微波输出功率：≥700W；
3.额定输入功率:微波≥1180W光波≥850W；
4.产品尺寸：271*457*395mm（±5%）；
5.功能要求：微波加热、光波烧烤、 三种温度解冻、带安全童锁。

	10
	洗衣机
	1.洗涤容量：≥8KG
2.脱水容量：≥8KG
3.电机类型:变频
4.能效等级:1级
5.尺寸(宽*高*深):595*850*477mm（±5%）
6.主要功能要求：AMT防霉抗菌窗垫、筒自洁、中途添衣、预约功能、额外漂洗。

	11
	滚筒洗衣机罩
	1.材质:定制加厚涂银牛津布
2.规格尺寸：适用洗涤容量8kg滚筒洗衣机
3.要求：防水.防晒.防污
4.工艺:手工裁剪缝制
5.图案可选

	12
	通用洗衣机底座
	1.材质:优质PP
2.款式：四脚四轮移动款
3.可调节长: 40-68cm 宽: 40-68cm 高低: 9-12cm

	13
	自动套鞋机
	1.产品材质:ABS工程塑料
2.机器容量:100只
3.带扶手
4.颜色：银色，红色，蓝色
5.配送200只塑料鞋套
6.尺寸：65*25*80（长宽高）cm（±5%）

	14
	紫外线消毒柜
	1、平板移动外观设计；304不锈钢材质。
2、消毒容量≥280升。
3、分上下两室，方便分类消毒。
4、上二层，下三层。整机共计五层。
5、上下两室单独控制，节能、方便。
6、紫外线辐射强度≥13000uw/cm³。
7、紫外线泄漏量≤1uw/cm³。
8、上室开门即停的保护功能，避免对工作人员造成伤害。
9、上室带臭氧消毒功能。
10、消毒倒计时自动停止，使用更方便。
11、臭氧泄漏量≤0.02mg/m³。
12、外形尺寸：500×440×1300。

	15
	热水器
	1.加热方式：单管加热
2.防水等级：≥IPX4
3.电压/频率：220V/50Hz
4.最大容积：55-65L
5.加热功率：≥2000W
6.内胆材质：搪瓷
7.规格：最大容积：55-65L

	16
	步进式开水器（内置3级过滤）
	1.产品尺寸：600*580*1560mm（±5%）
2.额定电压：220V
3.额定功率：≥3KW
4.水箱容量：≥30L
5.加热方式：步进式
6.出水方式：≥2个饮水嘴（2开水）
7.内置3级过滤系统：10寸PP棉滤芯+10寸炭棒滤芯+10寸炭棒滤芯
8.供饮人数：≥50人
9.功能要求：
（1）防干烧功能；
（2）定时开关功能；
（3）步进式加热，低耗节能；
（4）经典不锈钢出水龙头；
（5）暖瓶打水高度；
（6）大屏显示，直观方便；
（7）不锈钢材质，经久耐用；

	17
	紫外线消毒灯​
	1.杀菌方式：紫外线+臭氧深度杀菌
2.双灯管，灯管功率:2x30瓦，带安全门
3.灯臂调节:180度可调节
4.灯臂长度:≥90cm
5.灯箱高度:≥106cm
6.底座尺寸:≥36x36cm

	18
	灭蚊蝇灯
	1.灭蚊原理：紫光UVA引诱
2.适用面积：大于100㎡
3.UV灯数量要求：双管
4.功率：≥16W
5.配件要求：配备用灯管2支+粘虫板20张
6.尺寸:37*13*23cm（±5%）

	19
	大型户外灭蚊蝇灯
	1.额定功率：≥55W
2.灯管配置：3*7W LED灯管
3.产品尺寸：104*23*66.5cm（±5%）
4.理论覆盖面积：170-190m2，雨控。
5.脚架高度:≥34cm(插地深度33cm)
6.毛重：≥18.3kg
7.含安装不含布线

	20
	点验钞机
	1.级别：B类
2.是否支持语音：是
3.点钞速度：≥890张/分钟
4.消耗功率：≤82w
5.进钞口容量：≥129张
6.出口钞容量：≥195张
7.环境温度：0-40度
8.净重：≤6KG
9.功能：智能、合计、预置、累加、分板、计数
10.鉴别方式：安全线、紫光、磁性特征、红外穿透、荧光、合计金额、自动清零、自检、自动计数、假币报警、面额识别、自动升级、残币识别等
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	IP电话机 
	1、配备不小于 2.3 英寸 128x48 黑白点阵屏，支持背光，弱光环境下也能工作
2、高清语音，支持宽带音频解码 G.722 和 Opus，支持回声消除和降噪
3、支持六方语音会议功能，实现企业内部高效协调办公
4、支持外接 EHS 无线耳机，接听电话的同时也能处理其他事务
5、千兆以太网--自适应 10/100/1000Mbps 网络端口，提供高速网络传输
6、支持 PoE 供电，同时含电源适配器。
7、两种安装模式，可放置桌面或者挂墙，适用于多样化应用场景
8. 含设备的安装、调试、产品质保3年
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	排插5位1.8米
	1.材质：高温阻燃材料
2.超功率自然断电
5.规格：5位总控全长1.8米（±5%）
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	排插6位3米
	1.材质：高温阻燃材料
2.超功率自然断电
5.规格：6位总控全长3米（±5%）
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	取货梯
	1.材质：优质冷轧钢
2.颜色：灰白色、蓝色
3.规格：两步梯
4.尺寸：45*44*90cm（±5%）
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	3米人字铝合金梯
	1.材质：加强全铝
2.规格:九步梯3.0米
3.重量:≥9.6公斤
4.载重:≥100公斤
5.尺寸：垂直高292cm，宽63cm（±5%）
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	运物推车
	1.材质：不锈钢
2.尺寸：900x600mm（±5%） 
3.静音轮，载重：≥900斤
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	雨伞架
	1.材质：黑色铁烤漆
2.12头带万象滚轮
3.规格：560*300*870mm（±5%）
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	强力吹干机
	1.产品功率:≥500W
2.产品电压:220V/50Hz
3.产品转速:3档可调
4.电源线长:≥5米
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	烘手机
	1.风速：≥30M/S
2.防水等级：≥IPX4
3.功率：≥2000W
4.规格：长260mm*宽195mm*高195mm（长宽高均可允差±5%）
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	擦手纸盒
	1.材质：塑料
2.尺寸：230*75*195mm（均可±5%）；
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	大卷纸筒
	1.材质：ABS材质，坚固耐用
2.独立锁扣
3.规格：直径270*深122mm（±5%）
4.含安装费用
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	自动喷香机
	1.材质：ABS
2.带定时开关，四段时间调节，24小时循环工作
3.尺寸：85*85*240mm（±5%）
4.插电款，带插头

	33
	自动喷香机-喷剂
	1.使用次数：约3200次/瓶
2.成 分：进口香料
3.净含量：320ML
4.保质期：3年
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	抽纸筒
	1.材质：塑料
2.抽纸方式：中心抽，一次一张
3.功能要求：自动断纸，防盗锁扣
4.颜色：白色
5.安装方式：打孔/免钉胶
6.适用纸巾:单节宽度≤110mm，整卷直径≤205mm
7.产品尺寸：271x160x271mm（±5%）
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	不锈钢单勾
	1.强力粘胶，不易脱落
2.承重：≥5KG
3.材质：SUS 304不锈钢
4.方式：免打孔
5.规格：46*46mm（±5%）
6.包安装
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	卫生间搁物板
	1.材质：304不锈钢
2.规格：180*90mm（±5%）
3.含安装费用
4.包安装
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	扶手
	1.外管材质:抗菌尼龙
2.内管材质:加厚不锈钢
3.颜色选择:黄色
4.规格尺寸:40CM
5.安装方式:8MM钻头打孔安装
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	不锈钢排挂钩（8钩）
	1.304材质
2.8位钩
3.镜面抛光工艺处理
4.加厚底座承重稳固
5.规格：长61mm（±5%）
6.含安装费用
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	防滑垫
	用于卫生间门口，参考右边图片，
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	防滑地垫
	1.材质:优质pvc
2.尺寸:宽1.2米*长10米（±5%），厚度5.5mm（±5%）
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	高低可调节洗澡椅
	1.产品材质:加厚铝合金，承重大于300斤
2.产品颜色:灰色
3.坐板尺寸:33x40x4.5cm（±5%）
4.管壁厚度:1.3mm（±5%）
5.记忆泡沫棉扶手/PE吹塑防滑座板/防滑小脚垫/5档高度可调节
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	卫生间置物架
	1.规格：60*22*17.5㎝（±5%）；
2.材质：太空铝；
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	挂式电吹风
	1.额定功率：≥1800W，额定电压：220V
2.电源线长：≥1.5m
3.冷风档位：三档
4.热风档位：三档
5.手柄是否可折叠：不可折叠
6.最大噪音：60-75dB(A)
7.风力：≥11米/s
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	更衣镜
	1.圆角铝合金边框
2.浮法镜片，呈像逼真
3.铝材，加厚加固
4.大圆角美学设计
5.金属环形支架
6.规格：500*1200mm（±5%）
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	晾衣架
	1.主材质：不锈钢
2.防腐防锈
3.展开长度2000mm（±5%）
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	衣架
	1.ABS+尼龙绒毛+镀铬防锈工艺，环保无异味
2.规格：长405mm*高180mm（±5%）
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	耐高温塑料篮筐（小）
	1.耐高温塑料篮筐
2.蓝色无盖/尺寸：300*180*60mm（±5%）
3.产品耐热性高，耐酸、碱腐蚀，适用于高压蒸汽、过氧化氢等离子体、环氧乙烷、甲醛等不同方式的灭菌。
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	耐高温塑料篮筐（中）
	1.耐高温塑料篮筐
2.蓝色无盖/尺寸：350*250*70mm（±5%）
3.产品耐热性高，耐酸、碱腐蚀，适用于高压蒸汽、过氧化氢等离子体、环氧乙烷、甲醛等不同方式的灭菌。
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	耐高温塑料篮筐（大）
	1.耐高温塑料篮筐
2.蓝色无盖/尺寸：480*250*70mm（±5%）
3.产品耐热性高，耐酸、碱腐蚀，适用于高压蒸汽、过氧化氢等离子体、环氧乙烷、甲醛等不同方式的灭菌。
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	方形篮（小）
	1.材质：PP塑料
2.颜色：蓝色/绿色/粉色
3.尺寸：285*210*85mm（±5%）
4.邻苯二甲酸酯含量：不得检出；六价铬、铅、镉、汞：不得检出。
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	方形篮（中）
	1.材质：PP塑料
2.颜色：蓝色/绿色/粉色
3.尺寸：352*260*10.5mm（±5%）
4.邻苯二甲酸酯含量：不得检出；六价铬、铅、镉、汞：不得检出。
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	方形篮(大)
	1.材质：PP塑料
2.颜色：蓝色/绿色/粉色
3.尺寸：540×390×200mm（均可±5%）；
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	摆药框
	41.5*11*8cm
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	提物篮
	1.材质：加厚塑料
2.承重：≥65KG
3.规格：长420mm*宽293mm*高230mm（长宽高均可允差±5%）
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	整理箱1
	1.容量：≥10L，环保PP材质；
2.尺寸：长34cm×宽22.5cm×高18.5cm（均可±5%）；
3.气味：≤2级；外观：气泡、（黑点、杂质）、（塑化不良、裂缝孔洞）、（毛刺、飞边、棱角）、变形、色差、擦痕、光泽：符合要求；壁厚比：≤1.2；使用性能：操作性能、抗冲击性能、负载性能、堆码稳定性能：符合要求。
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	整理箱2
	1.容量：≥15L，环保PP材质；
2.尺寸：长38cm×宽26cm×高21cm（均可±5%）；
3.气味：≤2级；外观：气泡、（黑点、杂质）、（塑化不良、裂缝孔洞）、（毛刺、飞边、棱角）、变形、色差、擦痕、光泽：符合要求；壁厚比：≤1.2；使用性能：操作性能、抗冲击性能、负载性能、堆码稳定性能：符合要求。
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	整理箱3
	1.容量：≥25L，环保PP材质；
2.尺寸：长42cm×宽30cm×高29cm（均可±5%）；
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	整理箱4
	1.容积：≥45L；带提手与盖子；
2.尺寸：47cm×33cm×26cm（均可允差±5%）；
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	整理箱5
	1.容积：110-120L
2.材质：PP塑料，密度要求≥0.9g/cm
3.邵氏硬度≥90；拉升强度≥30Mpa；维卡耐热≥130°C 
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	不锈钢分类垃圾桶60L
	1.材质：不锈钢
2.规格：60L
2.尺寸：650*260*700（±5%） 
3.颜色：不锈钢原色，两分类标志
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	大型流动可回收垃圾桶240L
	1.规格：240L
2.材质：桶体桶盖HDPE；
3.壁厚：桶身≥3.9mm，桶盖≥2.38mm，桶底≥4.5mm。
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	大型流动垃圾桶240L
	1.规格：240L
2.材质：桶体桶盖HDPE；
3.滚轮可靠性行驶≥5km(额定载荷):轮轴无变形、无损坏。
4.台阶下落≥500次(额定载荷):桶身和滚轮机构无变形与损坏；
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	大型医疗垃圾桶240L
	1.规格：240L
2.材质：桶体桶盖HDPE；
3.滚轮可靠性行驶≥5km(额定载荷):轮轴无变形、无损坏。
4.台阶下落≥500次(额定载荷):桶身和滚轮机构无变形与损坏；
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	大型流动有害垃圾桶
	1.规格：240L
2.材质：桶体桶盖HDPE；
3.滚轮可靠性行驶≥5km(额定载荷):轮轴无变形、无损坏。
4.台阶下落≥500次(额定载荷):桶身和滚轮机构无变形与损坏；
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	厨余带盖带轮垃圾桶（100L）
	1.规格：100L
2.材质：桶体桶盖HDPE；
3.尺寸：770*470*550mm（±5%） 
4.带轮带脚踏

	66
	生活带盖带轮垃圾桶（100L）
	1.规格：100L
2.材质：桶体桶盖HDPE；
3.尺寸：770*470*550mm（±5%） 
4.带轮带脚踏
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	医疗带盖带轮垃圾桶（100L）
	1.规格：100L
2.材质：桶体桶盖HDPE；
3.尺寸：770*470*550mm（±5%） 
4.带轮带脚踏
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	生活带盖脚踏垃圾桶（60L）
	1.规格:60升
2.颜色:灰色
3.材质:PE材质(环保)
4.开盖方式:脚踏开关
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	生活带盖脚踏垃圾桶（15L）
	1.规格:15升
2.颜色:灰色
3.材质:PE材质(环保)
4.开盖方式:脚踏开关
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	医疗带盖脚踏垃圾桶（60L）
	1.规格:60升
2.颜色:黄色
3.材质:PE材质(环保)
4.开盖方式:脚踏开关

	71
	医疗带盖脚踏垃圾桶（30L）
	1.规格:30升
2.颜色:黄色
3.材质:PE材质(环保)
4.开盖方式:脚踏开关
5.壁厚（㎜）：桶身1.4-1.5，桶盖1.2-1.3
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	医疗带盖脚踏垃圾桶（15L）
	1.规格:15升
2.颜色:黄色
3.材质:PE材质(环保)
4.开盖方式:脚踏开关
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	2L利器盒
	1.款式：圆形
2.容量：≥2L
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	4L利器盒
	1.款式：圆形
2.容量：≥4L
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	5L方利器盒
	1.款式：方形
2.容量：≥6L
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	6L利器盒
	1.款式：圆形
2.容量：≥6L
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	10L利器盒
	1.款式：圆形
2.容量：≥10L
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	15L利器盒
	1.款式：圆形
2.容量：≥15L
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	30L利器盒
	1.款式：方形
2.容量：≥30L
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	翻盖垃圾桶
	1.材质：塑料
2.规格：58升
3.尺寸：47*33*76(均可±5%)
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	公厕蹲坐厕位
垃圾桶
	1.产品材质：全新PP材质
2.产品容量：10L
3.尺寸：290*190*390mm(均可±5%)
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	两分类垃圾桶
	1.款式：脚踏翻盖
2.规格：20L+20L
3.双分类
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	外围两分类垃圾桶
	1.含两分类标志
2.外桶顶部201材质0.8mm厚，外桶四周201材质0.6mm厚，镀锌板内桶

	84
	五分类垃圾桶
	1.材质：镀锌材质
2.侧面和大门采用1.0mm镀锌板，背板和顶板采用0.8mm镀锌板，底板和导流槽采用0.6mm镀锌板，内置20*40*0.8mm镀锌方管；
3.整体高温静电喷塑；图文丝印
4.内筒：240L内筒*5
5.3600*800*1700mm

	85
	污物桶
	1.材质：耐压环保塑料；
2.质量偏差：240g(±1%)；容量偏差：75(±5%)；桶体的尺寸偏差：高度575mm、口外径515mm,(均可±3mm)；厚度偏差：2.5mm(±0.15mm)。
3.外观：色泽、杂质气泡、飞边毛刷：符合要求；物理力学性能：悬挂试验：符合要求。
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	医疗器械周转箱60L
	1.材质：HDPE
2.功能要求：环保安全，加厚坚固，承重强
3.规格：60L
4.尺寸：50*40*30cm (均可±5%)
5.颜色：黄色
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	医疗器械周转箱40L
	1.材质：HDPE
2.功能要求：环保安全，加厚坚固，承重强
3.规格：40L
4.尺寸：42*33*26cm (均可±5%)
5.颜色：黄色
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	医用污物推车
	1. 车体由耐冲击的工程塑料ABS组成，三层收纳空间，圆角边缘防撞设计，美观且具有良好的操控性；
2.钢塑立柱（柱子内嵌钢条），柱子大小：58mm*48mm；柱子板材厚度：2.1mm.
3.凹型工作台面，台面内径：长575mm*宽420mm,上下层面板厚度：3.8mm。
4.四面ABS围栏与台面无缝衔接，一体围栏高度10-15mm；拆装式加高护栏：≧75mm,防止物体滑落。
5. 配置延伸式扶手，拆装式加高护栏；加厚磨砂防滑保护垫；
6. 右侧:配置可折叠帆布污物袋;
7. 配置1个抽屉，抽屉内置3×3分隔片，可组成16个格子，大小位置按需调整；多段式金属抽屉滑轨；抽屉拉手上方配置识别卡片插槽；
8.底部:4个3寸静音脚轮，含两个带刹车轮；
9.规格：76*49*100cm
10.车体颜色：白色、灰色、蓝色

	89
	不锈钢垃圾车
	1.材质：不锈钢+塑料+牛津布
2.尺寸：800x440x900mm（±5%） 
3.静音轮，双桶双袋
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	治疗车
	1.车体由耐冲击的工程塑料ABS拼装组成，上下两层收纳空间，圆角边缘防撞设计，美观且具有良好的操控性，推车整体可拆卸；
2.圆柱子直径40mm；
3.凹型工作台面，台面内径：长575mm*宽420mm,板材厚度：3.8mm。
4.四面ABS围栏与台面无缝衔接，一体围栏高度10-15mm；拆装式加高护栏：≧75mm,防止物体滑落。
5.配置延伸式扶手，拆装式加高护栏；加厚磨砂防滑保护垫，可重复清洗使用；
6.配置抽屉1个，内含3*3分隔栏，共16个格子，可根据需要自由组合大小，多段式金属抽屉滑轨；抽屉上配置标签栏，可标识抽屉内部储藏的物品；底部配置利器盒2个，可上下360°调节位置；
7.左侧：配置斜筐，消毒液支架；
8.右侧：双色垃圾桶
9.底部:4个3寸静音脚轮;含两个带刹车轮；
10.规格：76*50*95cm
11.车体颜色：白色、灰色、蓝色
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	病历车
	1.规格：84*39*93.5cm；
2.颜色：蓝色；
3.主体承重结构采用由钢·ABS工程塑料结构组成；钢塑立柱（柱子内嵌钢条）
4.凹型工作台面四面ABS围栏与台面无缝衔接，三面围栏高度15-25mm，防止物体滑落
5.底板四角采用钢板加固；
6.配置双抽屉，金属多段式滑轨；
7.可装50本病历夹，双排设计，一排25个格子，双侧均带数字标识；
8.带锁定装置；
9.底部配置4个4寸静音脚轮，含2个带刹车轮；
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	不锈钢脚踏凳-单层
	1.材质：304不锈钢
2.参考尺寸：47（长）*23（高）*22.5（宽）cm（±5%，按采购人要求定制）    
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	不锈钢脚踏凳-双层
	1.材质：304不锈钢
2.参考尺寸：47（长）*46（高）*45（宽）cm（±5%，按采购人要求定制）   
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	病历消毒柜
	1.外形尺寸(高*宽*深)：1350*570*500(mm)
2.门型：玻璃门
3.显示屏类型：智能屏
4.净重：57KG
5.内容量：≥400L
6.托盘层数:≥4层
7.功能要求：全钢结构/臭氧消毒/紫外线消毒
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	器械存放柜
	1.产品材质：食品级304不锈钢
2.参考尺寸（带轮）：长900*宽400*高1800mm（±5%，按采购人要求定制）
3.款式：上柜三层带玻璃门，下柜2层带铁门
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	货架1
	1.规格：≥200*50*200cm/4层
2.承重:均载≥200kg/层
3.工艺:环保喷塑 防锈蚀处理
4.层板厚度:≥0.38mm厚冷轧钢板
5.颜色：蓝色/白色
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	货架2
	1.规格：150*50*200cm/4层
2.承重:均载200kg/层
3.工艺:环保喷塑 防锈蚀处理
4.层板厚度:0.38mm厚冷轧钢板
5.颜色：蓝色/白色
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	助行器
	
1.功能要求：可推行，可折叠，带座椅，加宽型，可调节高度
2.双扶手
3.材质：轻便铝材（壁厚大于1.2mm）

	99
	坐便椅
	1.材质:加厚碳钢钢管 
2.承重：800斤
3.5档高度调节，升级安全扣
4.座椅宽度45cm
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	温奶器
	1.壶身材质：食品级塑料/塑胶
2.操控方式：触摸式
3.额定电压频率：220V-50Hz
4.额定功率：500W
5.功能：暖奶/消毒/辅食/调奶
6.LED智能大屏，可预约，
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	意见箱
	1.材质：铝合金边框+纤维板面板
2.尺寸：宽220*厚120*高290mm（宽厚高均可允差±5%）
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	温湿度电子显示时钟
	1.材质：塑料+钢化玻璃（表盘）
2.机芯类型：万年历机芯
3.颜色：月光白+红字
4.动力类型：外接电源，卫星自动校时
5.尺寸：50*30cm（±5%）
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	应急灯
	1.1000流明，续航20小时
2.档位:2档-4档
3.XPE灯珠
4.规格：22*130*140mm（±3%）
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	高压水枪
	1.功率：≥2000W
2.电机类型：纯铜芯无刷电机
3.四泵动力 无刷电机 智控系统防摔抗震
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	桌面文件柜
	1、产品尺寸：263*340*250mm（±5%）
2、材质：PP材质
3、层数：4
4、有锁/无锁：无
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	台上用文件架（盒）
	1.材质:PP软胶
2.颜色:浅蓝、灰色、黑色可选
3.层数：4层
4.尺寸：330*255*370mm（±5%）
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	文件框
	1、尺寸：326*257*275mm，四格
2、材质：PP
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	文件盒
	1.幅面：A4
2.产品材质：PP
3.产品颜色：蓝色
4.规格：320*235*55mm（±3%）
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	文件夹
	1.幅面：A4
2.产品材质：PP
3.产品颜色：蓝色
4.规格：310*235*35mm（±3%）
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	文件袋
	1.幅面：A4
2.产品材质：PP
3.产品颜色：透明
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	计算器
	1、颜色：白色
2、显示位数：12位
3、记忆存储功能数据不丢失
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	长尾夹大号
	1、尺寸：50mm（±5%）
2、规格：12只/盒
3、夹纸张数：240张

	113
	长尾夹小号
	1.尺寸：15mm
2.规格：12只/盒
3.夹纸张数：55张
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	长尾夹中号
	1、尺寸：32mm
2、规格：12只/盒
3、夹纸张数：145张
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	单据装订机
	1.装订厚度：≤30mm
2.打孔直径：5mm
3.外形尺寸：306*186*355mm（±5%）
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	中性笔（黑色）
	办公商务签字笔0.5mm黑笔
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	中性笔（墨蓝）
	 办公商务签字笔0.5mm墨蓝
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	按压式中性笔芯（黑色）
	办公商务签字笔芯0.5mm黑笔， 20支/盒
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	按压式中性笔芯（墨蓝）
	 办公商务签字笔芯0.5mm墨蓝， 20支/盒
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	铅笔
	笔芯硬度：2B
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	橡皮擦
	白色小号 1块装
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	订书机
	12#金属材质订书机/订书器 可装订50页
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	订书机
	12#结构稳固订书机/订书器(最大可装50枚钉 支持24/6 26/6针)
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	订书机
	12页经典耐用订书机/订书器 尾部自带起钉器(适用10号钉)
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	订书针1
	12#订书针 1000枚/盒
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	订书针2
	小于24/6 （1000枚/盒）
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	电池
	1.5V干电池 五号
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	电池
	1.5V干电池 7号
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	电池
	 2号

	130
	抽杆夹A4
	抽杆式60张A4
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	抽杆夹A4
	抽杆式10张A4
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	切纸刀
	1.规格：A4
2.尺寸:320MM*250MM
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	蚊香片
	1.主要成分:氯氟醚菊酯含量7.8mg/片炔丙菊酯含量5.2mg/片
2.产品规格:≥30片/盒
3.尺寸(单位:mm):130x68x38
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	蚊香液加热器
	1.电热蚊香液加热器(直插式)
2.执行标准:GB/T 18418
3.额定功率:≥5W
4.工作温度:105°C±7°C
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	蚊香液
	1.香型:无香
2.成分:氯氟醚菊酯含量1.2%
3.规格:≥33ml
4.有效期:3年
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	红朱砂印台
	1.颜色:红色
2.尺寸:≥70mm直径
3.特点:台面柔软，色泽鲜明
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	磁性展示贴
	1.产品尺寸:A4
2.产品颜色:银色
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	双艺抽屉柜
	1.材质：优质PP
2.颜色：米白色
3.规格：≥20L
4.尺寸: ≥41*29*17cm
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	办公剪刀
	1.尺寸≥170mm*63mm
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	液体胶
	1.类型：液体胶水
2.容量：50ml
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	固体胶
	1.类型：高粘PVA固体胶水
2.克重：15g
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	充电式电蚊拍
	1.大网面，紫光诱蚊
2.充电时长：3~4h
3.充电方式：Type-C
4.输出电压：3500V
5.额定功率：3W
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	电脑增高架
	1.主体材质：E1级环保板材
2.款式：双层隔断1抽屉
3.尺寸：≥50（长）*20（深）*14（高）cm

	144
	磁性白板擦
	1.产品名称:磁性白板擦
2.产品尺寸:≥130*60*31mm
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	磁吸挂式白板
	1.白框单面白板
2.磁性 ≥60*80cm
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	白板笔
	1.产品尺寸:≥Ф17x147.4mm
2.线幅:≥2.0mm
3.油墨颜色:黑色|红色|蓝色
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	双头记号笔
	1.产品尺寸:≥140x13mm
2.产品材质:树脂
3.墨囊型号:YYTS5

	148
	口保鲜袋超小号
	1.材质:PE(食品接触用)
2.规格:≥25*17cm 150只
3.温度:-60°C~110℃
4.厚度:≥0.7丝(0.007mm)
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	平口保鲜袋超大号
	1.材质:PE(食品接触用)
2.规格:≥40*30cm 160只
3.温度:-60°C~110℃
4.厚度:≥0.7丝(0.007mm)
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	毛巾
	1.纤维含量：100%棉
2.尺寸：35cm×76cm（均可±5%）；
3.胀破强力（kPa）：645（±3）；顶破强力（N）：610（±3）；
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	钥匙箱
	1.材质：外侧铝合金，内侧人造板
2.人造板甲醛释放量（mg/㎥）≤0.05
3.规格：48位
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	保温壶
	1.材质:外层隔热PP，内胆外层玻璃层，真空保温层，真空隔热镀银层，内胆内层玻璃层
2.48h保温，鸟喙壶嘴，不喷溅不外溢，防滑底座，便携把手
2.容量:3.2L
3.尺寸:41cm（高）*14cm（底） （±5%）
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	视力灯箱
	常规5米LED视力灯箱（视力检查配套
(挡眼板、指
挥棒)）
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	医生手电筒
	黄光+白光，LED光，功率≥1W 100Lm，长度13cm*直径1.4cm（±5%），防水，USB充电。
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	激光笔
	1.多功能:一键黑/全屏
2.无需要插件，即插即用
3.操作距离：≥100M
4.1节7号电池，续航3个月
5.操作系统：WINDOWS、MAC
6.遥控技术：RF2.4GHz
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	病历资料夹
	1.材质：ABS/PP  
2.优质加厚
3.尺寸：33*25*23cm（±5%）
4.五色可选
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	双开门尸体冷藏柜
	1.规格：外部：3000*900*1300（mm±10%）内部：2000*700*1000（mm，±10%）
2.产品结构：太平柜采用拼装组合式结构，柜体采用拼装式，便于自由组合，灵活安装。
3.外墙：不锈钢；内胆：橘皮花纹铝板，厚度≥0.6mm；
4、内胆耐腐蚀，不会受潮、腐蚀。高硬度，不易变形和磨损
5.柜门：凸装门不锈钢304（≥0.8mm）
6.密封条：PVC高弹性密封条
7.框架：不锈钢方管  ≥25*25（㎜）
8.搁架：搁架不锈钢管规格：≥25*25（mm）；搁架尺寸：1960*600（mm，±10%）；不锈钢钢板厚度：≥0.7（mm）
9.助力导轮材质：304不锈钢 Φ25*30 （mm，±10%）
10.蒸发器：直冷式内藏紫铜盘管蒸发器
11.冷凝器：风冷式翅片紫铜盘管冷凝器；耐压性：≥3.5Mpa水压下无泄漏现象
12.保温层：聚氨脂 整体高压回温发泡 （厚≥100㎜）密度≥48kg/㎥
13.出厂设置温度：-15°C
14.输入功率：≥1.0KW
15.电源：220V    50Hz
16.机组形式：EHU2140GK；全封闭压缩机  （2台）；2套独立制冷系统，壹套独立控制系统，双保险模式，互不影响。
17.制冷剂：R404-A
18.制冷控制模式双保险模式，高质量压缩机配套优质组件构成两套制冷系统，其中一套产生故障，另外一套仍能维持冷藏柜制冷需要。
19.制冷系统工作时间系数：遗体冷冻柜达到运行稳定运行状态后，制冷系统工作时间应不大于遗体冷冻柜工作时间的60%，达到节能的效果。
20.功能：设备应有防腐，消毒，杀菌功能.臭氧消毒杀菌部件：输入电流30mA-80mA;消耗功率：3.5W-8W；电晕：均匀，无亮点；电源电压：200V、50Hz
21.温度均匀性：遗体冷冻柜达到稳定运行状态后，冷冻室内各个测量点的温度差值≤3℃
22.具有防凝露装置:低温表面不结雾，柜门装有低压发热丝(电压:36V)防凝露装置,采用硅橡胶作密封防止硬化,可有效防止柜门凝露积水。
23、温度控制：全自动微电脑温度控制器
延时保护功能：为防止压缩机频繁启动，压缩机每次都有要经过延时才能启动
23.参数设定及记忆：延时时间、温差、探头误差校正等参数能方便进行修改，并能永久记忆
24、故障自诊断：若感温探头出现故障或温度超出显示范围，显示窗会显示故障代码。
25.设备设有有效的接地措施及过压、过载电路保护，有效保护工作人员使用安全及设备安全。
26.接地措施：I类器具应具有永久可靠地连接到器具内一个接地端子接地电阻不大于0.1Ω
27、柜门密封性：遗体冷藏柜柜门关闭后，不应有孔隙使空气进入冷藏柜内，柜门关闭后，门缝四周应严密。
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	卧式冰柜
	1、工作条件：环境温度10-32℃，环境湿度≤83%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。
2、样式：卧式，单门。
3、有效容积≥390L。
4、箱内温度范围：-20℃～-40℃。
5、箱体材料：喷粉钢板。
6、内胆材料：压花铝板。
7、保温材料：无 CFC 聚氨酯发泡。
8、无氟制冷剂，高效节能、绿色环保。
9、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-20℃～-40℃范围内，显示分辨率0.1℃。
10、采用一体式把手符合人机工程学，单手实现开关门，更加省力。
11、按键屏功能：微电脑控制，标配LED屏，可显示箱内温度、设定温度和环境温度，能设定高低温报警值等参数，具有故障指示灯，出现报警或故障时指示灯显示红色。
12、多重报警系统（声光报警方式）：高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警。
13、两种报警方式：声音蜂鸣器报警、闪烁报警1秒/次。
14、安全运行模式：当显示控制/报警传感器发生故障时，压缩机以正常开停规律运行，确保物 品存储安全。
15、采用品牌高效压缩机，动力强劲； 
16、采用具有优势的盘管蒸发器，可以提高换热效率，制冷速度更快。
17、高效制冷，一键速冻。
18、加厚保温层，采用高性能保温材料，保温效果更卓越。
19、箱体发泡层厚度80.5mm。
20、箱体底部配4个底脚，便于移动和安放。
21、配置2个浸塑篮筐。
22、安全门锁设计，防止随意开启。
23、箱体标配1个测试孔，便于安装外置温度监控模块。
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	移动空调
	1.操控方式：遥控器控制
2.匹数：大1匹
3.免排水：支持免排水
4.冷暖类型：单冷
5.风管形式：单风管
6.制冷功率：≥960W
7.循环风量：≥280m³/h
8.制冷量：≥2000L/h
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	标识镭射灯
	1.投影距离：15-20米（含镜头）
2.光源功率：≥120W
3.灯片规格：≥37.5/25mm
4.防护等级：IP65（户外防水）
5.安装方式：吊顶安装或5米灯管安装
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